**GIAO TIẾP MODULE MQ135**

|  |
| --- |
| 1. Giới thiệu module |
| * Hình của module:   Cảm biến chất lượng không khí MQ-135 – Hshop.vn   * Chức năng cơ bản: Thường được dùng trong các thiết bị kiểm tra chất lượng không khí bên trong cao ốc, văn phòng, thích hợp để phát hiện NH3, NOx, Ancol, Benzen, khói, CO2,… |
| 2. Sơ đồ nối chân |
| |  |  | | --- | --- | | ESP32 | MQ135 | | 3v3 | VCC | | GND | GND | | G32 | A0 |   . |
| 3. Thư viện giao tiếp |
| * File nén: |
| 4. Chương trình chính |
| MQ135 gasSensor = MQ135(SENSOR);  int air\_quality = gasSensor.getPPM(); |
| 5. [Ảnh] Mạch thực tế (testboard) |
|  |
| 6. [Videos] Kết quả thu được |
|  |
| 7. Lưu ý gì? |
|  |